**Wassen op 40 graden – 800/ 1200**

1. Vul kuip met koud water
2. Verwarming aan
3. Motor draaien tot water op temperatuur is, en daarna nog een tijdje doorgaan terwijl het water op temperatuur is.
4. Verwarming uit
5. Het water afpompen waarbij het indicatielampje “wassen” blijft branden
6. Vul kuip met koud water waarbij het indicatielampje “wassen” blijft branden
7. Motor beurtelings een poos linksom en een poos rechtsom laten draaien
8. Programma klaar

**Wassen op 40 graden – Spoelstop**

1. Vul kuip met water
2. Verwarming aan
3. Motor draaien tot water op temperatuur is, en daarna nog een tijdje doorgaan terwijl het water op temperatuur is.
4. Verwarming uit
5. Geef de gebruiker een keuze om het water af te pompen door de knop “Programmakeuze” op “afpompen” te zetten en daarna op start te drukken.
6. Na het afpompen krijgt de gebruiker een keuze om de was uit de wasmachine te halen. Of om de was alsnog te centrifugeren. Om te centrifugeren moet de gebruiker eerst de knop “Programmakeuze” op centrifugeren zetten en daarna ‘centrifugeren’ op het gewenste toerental instellen
7. Programma klaar